★메탈형 외장재별 성능비교표★

품명 구분	프리메탈판넬	우레탄 메탈판넬	그라스울 메탈판넬	복합판넬	알루미늄시트	비고
두께(m/m)	50,75,100	50,75,100	50,75,100	5	3
단열성능	우수	우수	우수	내단열 별도필요	내단열 별도 필요
밀봉지수	100	80	80	50	50
하지비용	100	200	200	300	300
시공비용	100	200	200	300	300
테두리마감	프레싱 후 실크인쇄	실리콘	실리콘	실리콘	실리콘
입체감	최우수	준우수	준우수	우수	우수
줄눈 수명	프레싱 후 실크인쇄 기존방식보다 5배이상 두꺼움 색 변화 거의 없음 (당사특허등록 )	열에 의해 점차 녹아내리며 오염 가중됨	열에 의해 점차 녹아내리며 오염 가중됨	열에 의해 점차 녹아내리며 오염 가중됨	열에 의해 점차 녹아내리며 오염 가중됨
표면색수명:줄눈수명비	1:3	1:0.3	1:0.3	1:0.3	1:0.3
외부표면수명	동일	동일	동일	동일	동일
곡면가공성	100	300	300	300	300
자재비	100	140	160	200	200
운반비	100	100	100	30	30
공사기간	100	170	170	300	300
내화성능	난연2급	난연3급	난연2급	추가사양	추가사양
총소요비용	100	180	250	300	300
유지보수	100	150	150	150	150

※위의 수치는 프리메탈을 100으로 했을 경우의 비교 수치입니다※

※실크인쇄란?

자동차계기판 등 여러 곳에 널이 쓰이며 수명이 검증되었으며 당사 프리메탈 제품은 그것보다 5배 이상 두껍게 도포되어 영구적임(당사 특허등록제품임)